| **№** | **Децимальный номер** | **Внешний вид** | **Габариты** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МГФК.321229.00 |  | 1079/1200/800 мм |
|  | МГФК.321229.011 | ooxWord://word/media/image3.png | 788/568/595 мм |
|  | МГФК.321229.012 | ooxWord://word/media/image4.png | 408/768/725,1 мм |
|  | МГФК.321229.015 | ooxWord://word/media/image5.png | 628/678/405,1 мм |
|  | МГФК.321229.010 |  | 328/778/405 мм |
|  | МГФК.321229.013 |  | 508/968/725 мм |
|  | МГФК.321229.014 |  | 240/810/770 мм |
|  | МГФК.321229.017 | ooxWord://word/media/image9.png | 698/608/485,1 мм |
|  | МГФК.321229.016 |  | 328/968/715,1 мм |
|  | МГФК.321229.019 |  | 488/788/815 мм |
|  | МГФК.321229.020 |  | 1060/2188/738 мм |
|  | МГФК.321229.025 |  | 779/1800/1180 мм |
|  | МГФК.321229.017 | ooxWord://word/media/image14.png | 482/263/351мм |

* *Тара изготавливается из строганного бруса, фанеры толщиной 6,9,15 мм;*
* *Снаружи ящики окрашены эмалью ПФ-115, светло-серого цвета;*
* *Крышка ящика на петлях, с замками-защелками;*
* *В нижней части образцов имеются полозья для загрузки автопогрузчиком или гидравлической тележкой, имеются боковые ручки;*
* *По желанию клиента, размеры и конструкция ящика может быть изменена.*